# **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH
Sigmundstraße 182
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0
Fax +49 (0)911 81006-111
info@4pipes.de
<http://www.4pipes.de>

# **Einsparten-Hauseinführung Typ 4 pipes ESHE-BT**



**Einsparten-Hauseinführung für** für Gebäude ohne Keller.

Bauwerkseinführung unterschiedlicher Gewerke:
Gas:​ DN 25 (RMA, Schuck)
Wasser:​ Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm
Elektro:​ Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm
Telekommunikation:​ Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm

Gas- und Druckwasserdichtheit **nach DVGW VP 601 sichergestellt**.
Der **biegesteife Anschlussbogen** 90° garantiert die Einhaltung des Mindestbiegeradius und ermöglicht einen sicheren Einzug der Versorgungsleitung.
**Geprüfte Radondichtheit** garantiert höchste Sicherheit.

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

​

**Menge**: ................................ **EP**: ...................................... **GP**: ......................................

**1.2. Einsparten-Hauseinführung Typ 4 pipes ESHE-WT**



**Einsparten-Hauseinführung für** für Gebäude mit Keller.

Bauwerkseinführung unterschiedlicher Gewerke:
Gas:​ DN 25 (RMA, Schuck)
Wasser:​ Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm
Elektro:​ Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm
Telekommunikation:​ Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm

Gas- und Druckwasserdichtheit **nach DVGW VP 601 sichergestellt**.

Die **Torsions- und Ausziehsicherheit** der Gaszuleitung wird durch verkrallen des Sicherheits-Klemmrings bei der Montage als Gassparte gewährleistet.
**Geprüfte Radondichtheit** garantiert höchste Sicherheit.

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

​

**Menge**: ................................ **EP**: ...................................... **GP**: ......................................