**1** **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH
Sigmundstraße 182
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0
Fax +49 (0)911 81006-111
info@4pipes.de
[http://www.4pipes.de](http://www.4pipes.de/)

**1.1** **Labyrinthdichtung**



Labyrinthdichtungen werden bei Bauwerksdurchführungen, insbesondere von vorisolierten
Rohrleitungen für Nah- und Fernwärme, als Wasserstop gegen nichtdrückendes Wasser
direkt in der Wand vergossen. Ein konischer, hochwertiger Gummi garantiert höchste Sicherheit
und Radondichtheit.

ØD2: ……………………………………………………mm

ØD1 AD Mantelrohr: ……………………………………………………mm

ØD3: ……………………………………………………mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... | St | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |