
**1** **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH   
Sigmundstraße 182   
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0   
Fax +49 (0)911 81006-111   
[info@4pipes.de](mailto:info@4pipes.de)   
[http://www.4pipes.de](http://www.4pipes.de/)

**1.1** **Schraubbare Gleitkufen**



Gleitkufenringe aus PP mit Verbindungstechnik aus Innensechskantschrauben, Edelstahl.   
4pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

DN 80 – 350 Typ KAS mit nach innen versetzten Stegen

DN 400 – 1200 Typ KMS mit extra langem Element Typ 1.5

AD Mediumrohr ……………………………………………….mm   
   
ID Schutzrohr ……………………………………………….mm  
  
Gewicht Mediumrohr gefüllt ……………………………...kg/Meter  
  
Länge Schutzrohr …………………………………………….Meter  
  
Zentrierung im Schutzrohr ja / nein  
  
Werkstoff/Zustand Schutzrohr ………………………………………..  
  
Werkstoff Mediumrohr ……………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... | St | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |